příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Výměna podlahových krytin pro ZŠ Šlapanice** |
| **Druh zadávacího řízení:** | zjednodušené podlimitní řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **dodávka nové podlahové krytiny, tzn. výměna včetně pokládky v Základní škole Šlapanice** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nebo vzorků podlahových krytin.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka**.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Technická specifikace předmětu plnění:**

**Množství:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dle DWG | **Plocha** | **Jednotka** |  |
| **I.NP – budova A** |  |  |  |
| A.102 | 218,97 | m2 |  |
| **II.NP – budova A** |  |  |  |
| A.202 | 432,13 | m2 |  |
| **III.NP – budova A** |  |  |  |
| A.305, A.306, A.310 | 328,30 | m2 |  |
| **I.NP – budova C** |  |  |  |
| C.101, C102 | 120,60 | m2 |  |
| **IV.NP – budova A** |  |  |  |
| A.405 | 459,72 | m2 |  |
| **Plocha celkem** | **1559,72** | **m2** |  |

Plocha je uvedena dle výpočtu z DWG výkresu. V II. NP a v III. NP se bude měnit jen část chodby. Zbylá část je již vyměněna před několika lety.

Barva podlahoviny bude schválena před realizací zadavatelem. Bude zvolena s ohledem na návaznost stávající podlahy.

Výměna podlahových krytin bude realizována na chodbách a zároveň i na schodištích, které dané chodby spojují.

**Účastník musí předložit do nabídky Technický list výrobce podlahové krytiny**.

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podlaha** | | | | |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odvoz a ekologická likvidace starých PVC podlah | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Provedení penetrace podkladu vč. penetračního nátěru | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stěrka podlahová samonivelační | | 26500,00 kg | | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Sešití prasklin betonů – počítáno na 20% plochy | | 312,00 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/ m², barevné provedení na výběr dle vzorníku výrobce | | 1715,69 m² | | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | | 1559,72 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Okopová lišta 60 x 12,8 mm | | 810 bm | | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Lepení podlahových soklíků vč. lepidla | | 772,70 bm | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přechodová lišta 30 mm, samolepící, stříbrná, 0,93 m | | 115 ks | | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Montáž přechodových lišt samolepících vč. lepidel | | 115 ks | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přesun hmot pro podlahy z PVC, výšky do 6 m | | 31,10 t | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Schody – 10 ramen** | | | | |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | 112,00 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE | |
| Odvoz a likvidace starých PVC podlah | 112,00 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE | |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | 112,00 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE | |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | 112,00 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE | |
| Schodová hrana 82 x 45 mm černá, první a poslední stupeň označen reflexní barvou | 400,00 bm | | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru | |
| Montáž schodových hran | 320,00 bm | | Klikněte a uveďte ANO/NE | |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/m², barevné provedení dle výběru | 123,20 m² | | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru | |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | 112,00 m² | | Klikněte a uveďte ANO/NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | |
| **Položka s názvem** |  | **Cena celkem v Kč bez DPH** |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | 1715,69 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Odvoz a likvidace starých PVC podlah | 1559,72 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | 810 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | 772,70 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Provedení penetrace podkladu vč. penetračního nátěru | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Stěrka podlahová samonivelační | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | 31,10 t | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Sešití prasklin betonů – počítáno na 20% plochy | 1715,69 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Podlaha** | | |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/ m², barevné provedení dle výběru | 1715,69 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na desperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | 1559,72 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Okopová lišta 60 x 12,8 mm | 810 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lepení podlahových soklíků vč. lepidla | 772,70 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přechodová lišta 30 mm, samolepící, stříbrná, 0,93 m | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Montáž přechodových lišt samolepících vč. lepidel | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přesun hmot pro podlahy z PVC, výšky do 6 m | 31,10 t | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Schody – 10 ramen** | | |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Odvoz a likvidace starých PVC podlah | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Schodová hrana 82 x 45 mm černá, první a poslední stupeň označen reflexní barvou | 400,00 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Montáž schodových hran | 320,00 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/m², barevné provedení dle výběru | 123,20 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis