

**PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (BOZP)**

**Všichni dodavatelé jsou povinni řídit se předpisy BOZP (HSE), které určili organizátoři**

- Všichni členové týmů/pracovníci na staveništi musejí u sebe mít průkazy totožnosti platné v Emirátech (UAE).

- Všichni členové týmů/pracovníci se musejí řídit nařízeními o OOP dle předpisů UAE (Spojených arabských emirátů).

- Stavbyvedoucí bude vždy na staveništi.

- Všichni členové týmů/pracovníci pracující ve výšce 2 m a větší musejí na sobě mít ochrannou přilbu, pracovní úvazek a bezpečnostní pás pro ukotvení k bezpečnému bodu.

- Ke stavbě lešení pro práci ve výškách musí být předložena ke schválení metoda jeho instalace.

- Stavbyvedoucí provede školení o bezpečnosti práce pro všechny pracovníky na staveništi každý den před začátkem práce, a to o nejbližším hasicím zařízení a o shromažďovacích místech pro případ jakékoli nouzové situace.

- Rozsah práce musí být omezen jen na přidělenou plochu.

- Všechny technické výkresy včetně půdorysu, výšek, 3D zobrazení, vyhodnocení rizik, popisů metod, plánu BOZP a plánu bezpečnostního uspořádání musejí být schváleny před započetím prací.

- Všichni pracovníci musejí mít příslušná osvědčení a musejí být vyškoleni v daných činnostech v bezpečném používání příslušných zařízení a v nabízených službách.

- Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi musejí být schválena/mít osvědčení vydaná týmem d3 FM/HSE a používat se smějí jen schválené zástrčky/zásuvky.

- Všechny kabely musejí být adekvátně vedeny s použitím černé izolační pásky. Systém uspořádání kabelů (cable management) je nutnost a nesmí být zanedbán.

- V případě přejezdů kabelů je třeba použít certifikované kabelové rampy, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí rozpojení kabelu.

- Není dovoleno pracovat na jakémkoli elektrickém rozvaděči, který je pod napětím. Elektrická zařízení, kabely, elektrické přívody a izolace musejí odpovídat normám d3 FM.

- Veškeré tkaniny použité na staveništi musejí zpomalovat hoření a dodavatel musí před jejich použitím předložit příslušné osvědčení.

- Za jakékoli nehody nebo úrazy pracovníků hlavního dodavatele, subdodavatele nebo personálu na místě montáže nebo v jeho okolí, a to v důsledku jakékoli nedbalosti, bude odpovědný výhradně hlavní dodavatel.

- Všichni dodavatelé pracující na staveništi musejí mít krytí sdruženým pojištěním proti jakýmkoli škodám způsobeným na daném místě, nehodám, úrazům nebo ztrátám způsobeným komukoli na staveništi na daném místě.

- Dodavatel musí místo očistit od veškerých odpadů a odpady odstranit.