obsah souboru H:\IG\JANSA\(04)193Brezova\rdl\VCE-n.RDL 
datum a cas vypisu: Mon May 23 16:06:59 2005

pracovni jednotky: 1000 : 1   GO 0.000000 0.000000
rozsah vykresu x: -607877703--607688790 y: -1001638610--1001249189

          PREHLED PRVKU VE VYKRESU
vrstva, barva, tloustka, styl, typ, popis, pocet
  1 139  4 0             3 Bod pouzity pro konstrukci mapy        117
  4 134  0 3             3 Venkovni vedeni NN geodeticky           28
  7 134  0 0             3 Kabelove vedeni NN geodeticky           60
  7 134  0 0             4 Kabelove vedeni NN geodeticky            4
  9 134  0 0             3 Kabelove vedeni NN vyhledane           109
 10 134  0 0             3 Kabelove vedeni NN priblizne             3
 10 134  0 0             4 Kabelove vedeni NN priblizne             1
 25 131  0 CHRAN         4 Chranicka                                4
 25 131  0 OCHRAN        4 Ochranny zlab                            2

          PREHLED BUNEK VE VYKRESU
jmeno_bunky, vrstva, barva, popis, pocet
1.30    21 134 Kabelova spojka                                      1

          PREHLED TEXTU VE VYKRESU
vrstva, barva, tloustka, styl, popis, pocet
  2 139  0  0 Cisla bodu - popis                                  117
 32 134  0  0 Venkovni vedeni - popis                               1
 33 134  0  0 Kabelove vedeni - popis                              29
 39 131  0  0 Chranicka, ochr.zlab - popis                          5

       ----------prehled prvku podle typu----------
               bunky                  1
               usecky               317
               lom.cary              11
               texty                152
 **********  Celkovy pocet prvku :    481  **********
