Vytyčovací body trasy osy tůně u rybníka Strašil ve Stěžově
Souřadnicový systém JTSK, výškopisný systém Balt po vyrovnání

Seznam souřadnic vytyčovacích bodů pro trasu podélné osy tůně



Souřadnice bodu					X		Y		
1. křížení s profilem 1 - úroveň hladiny 	-1088039.67	-773028.92
2. křížení s profilem 2				-1088036.34	-773035.36
3. křížení s profilem 4				-1088031.89	-773043.92
4. křížení s profilem 5				-1088027.15	-773053.05
5. křížení s profilem 5				-1088022.59	-773061.83
6. křížení s profilem 6				-1088017.99	-773070.70
7. křížení s profilem 7 - úroveň hladiny	-1088016.91	-773072.78
8. křížení s profilem 8				-1088013.67	-773079.03






Vytyčovací body trasy osy strouhy od vypouštění u rybníka Strašil ve Stěžově
Souřadnicový systém JTSK, výškopisný systém Balt po vyrovnání

Seznam souřadnic vytyčovacích bodů pro trasu osy nové strouhy od vypouštěcího zařízení


Souřadnice bodu						X		Y
1. soutok s jalovou strouhou od bezpeč. přelivu		-1088197.66	-772819.42
2. napojení na původní strouhu od vypouštění		-1088174.15	-772821.84
3. začátek oblouku nové strouhy				-1088171.12	-772821.92
4. konec oblouku nové strouhy				-1088155.93	-772831.42
5. napojení na stávající strouhu od vypouštení		-1088154.66	-772833.52
6. zdivo výustního čela vypoušť. zažízení		-1088149.52	-772840.53