příloha č. 2.3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

**ČÁST 3 – INTELIGENTNÍ SKLADOVACÍ SYSTÉM**

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Pořízení technologií pro společnost ALEMA Lanškroun s.r.o. – III**. |
| **Druh zadávacího řízení:** | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **inteligentní skladovací systém** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení**.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Inteligentní skladovací systém:**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| **Technická specifikace:** |
| Skladovací buňka zásuvkového typu A | 1x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Skladovací buňka zásuvkového typu B | 1x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Skladovací buňka skříňového typu C | 2x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Skladovací buňka skříňového vertikálního typu s výsuvnými dveřmi typu D | 1x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Skladovací buňka zásuvkového typu A:** |
| Počet zásuvek celkem | 12 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nosnost | Minimálně 500 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Celková výška | Maximálně 1225 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková šířka | Maximálně 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hloubka | Maximálně 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet zásuvek typu 46\_h\_75 | 3 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet zásuvek typu 24\_h\_75 | 2 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet zásuvek typu 24\_h\_100 | 7 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka typu 46\_h\_75 | 46 pozic, minimální půdorysný rozměr pozice: 93x35 mm, hloubka zásuvky: 75 mmUzamykatelná pozice: neUzamykatelná zásuvka: ano | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka typu 24\_h\_75 | 24 pozic, minimální půdorysný rozměr pozice: 150x100 mm, hloubka zásuvky: 75 mmUzamykatelná pozice: neUzamykatelná zásuvka: ano | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka typu 24\_h\_100 | 24 pozic, minimální půdorysný rozměr pozice: 150x100 mm, hloubka zásuvky: 100 mmUzamykatelná pozice: neUzamykatelná zásuvka: ano | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Skladovací buňka zásuvkového typu B:** |  |
| Počet zásuvek celkem | 13 | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Nosnost | Minimálně 500 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Celková výška | Maximálně 1325 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková šířka | Maximálně 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hloubka | Maximálně 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet zásuvek typu 24\_h\_100 | 3 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet zásuvek typu 8\_h\_100 | 10 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka typu 8\_h\_100 | 8 pozic, minimální půdorysný rozměr pozice: 150x300 mm, hloubka zásuvky: 100 mmUzamykatelná pozice: neUzamykatelná zásuvka: ano | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka typu 24\_h\_100 | 24 pozic, minimální půdorysný rozměr pozice: 150x100 mm, hloubka zásuvky: 100 mmUzamykatelná pozice: neUzamykatelná zásuvka: ano | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Skladovací buňka skříňového typu C:** |
| Počet pater (polic) celkem | 6 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nosnost | Minimálně 600 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Celková výška | Maximálně 2000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková šířka | Maximálně 1050 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hloubka | Maximálně 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zamykání | Automatické zamykání dveří | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Skladovací buňka skříňového vertikálního typu s výsuvnými dveřmi typu D:** |
| Počet výsuvných dveří | 3 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nosnost | Minimálně 1200 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Celková výška | Maximálně 2000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková šířka | Maximálně 1050 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hloubka | Maximálně 850 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zamykání | Automatické zamykání jednotlivých dveří | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální kapacita – připravenost pro okamžité uložení nástrojů | 60 x typ SK 5060x typ SK 4060x typ HSK A 63 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **PC řídící jednotka s LCD displejem a 10 bodovým kapacitním dotykem.** | 2x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Řídicí systém, operační systém a licence pro všechny uživatele výroby, včetně konfigurace systému a instalace systému** | 1x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Licence pro 10 pracovníků, zahrnující synchronizační a reportovací služby** | 1x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Čtečka čarových 3D kódů** | 2x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Držák a rozvaděč k čtečce čarových kódů** | 2x | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **USB čtečka čipů včetně konfigurace a instalace**  | 2ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Doprava, instalace v ceně** | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Záruka na kompletní dodávku**  | 24 měsíců | Klikněte a uveďte ANO/NE |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení: | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

 Jméno, funkce, podpis