**Výkaz vodoinstalačního materiálu**  Akce: Hasičská zbrojnice Podivín

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P o p i s** | Značka | DN | Jed- | **Množství** |
|  |  | mm | notka | **celkem** |
| **Vnitřní vodovod:** |  |  |  |  |
| Potrubí plastové PPR |  | 20 | m | **90,0** |
| - s návlekovou tepelnou izolací tl. 10 mm |  | 15 | m | **25,0** |
| Tlaková zkouška potrubí |  | 15-220 | m | **125,0** |
| Zemní práce na potrubí vně objektu |  |  |  |  |
| - výkop rýhy š0,8m,ϕhl. 1,6 m, dl. 15 m, hor. 3 |  |  | m3 | **19,2** |
| - písk. podsyp tl. 10 cm |  |  | m3 | **1,2** |
| - obsyp pískem 30 cm nad potrubí |  |  | m3 | **3,6** |
| - zpětný zásyp výkopkem hutněný |  |  | m3 | **14,4** |
| - rozprostření přebytku výkopu do 50 m |  |  | m3 | **4,8** |
| Redukční ventil | RV | 20 | ks | **1** |
| Zpětný ventil | ZV | 20 | ks | **1** |
| Pojistný ventil rohový | PVR | 20 | ks | **1** |
| Kulový kohout | KK | 20 | ks | **1** |
| Kulový kohout s odvodněním |  | 20 | ks | **1** |
| El. ohřívač TUV 300 l |  |  | ks | **1** |
| Odvzduš. ventil automatický |  | 15 | ks | **4** |
| Výtokový ventil se šroubením pro hadici | VVH | 15 | ks | **1** |
| Ventil rohový pro WC a baterie | VR | 15 | ks | **15** |
| Baterie páková chromová umyvadlová |  |  | ks | **4** |
| Dtto pro imobilní |  |  | ks | **1** |
| Baterie sprchová kompletní |  |  | ks | **2** |
| Pisoárový splachovač autom., s tepelným čidlem |  |  | ks | **1** |
| Vývod pro pračky a myčky s odtokem |  |  | ks | **2** |
| Dvířka plastová 15/15 cm do omítky |  |  | ks | **1** |
| Zednická výpomoc |  |  | hod. | **32,0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Výkaz vodoinstalačního materiálu**  Akce: Hasičská zbrojnice Podivín

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P o p i s | Značka | DN | Jed- | Množství |
|  |  | mm | notka | celkem |
| Vnitřní kanalizace: |  |  |  |  |
| Potrubí PVC SN8 | (typ KG) | 150 | m | **65,0** |
|  |  | 125 | m | **90,0** |
|  |  | 100 | m | **10,0** |
| Potrubí PP | (typHT) | 100 | m | **40,0** |
| - s tepelnou izolací THERMAFLEX 10 mm |  | 70 | m | **10,0** |
|  |  | 50 | m | **20,0** |
| Tlaková zkouška potrubí |  | 100-150 | m | **205,0** |
|  |  | 50-70 | m | **30,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní práce na potrubí vně objektu |  |  |  |  |
| - výkop rýhy š.1,0m,ϕhl. 1,2 m, dl.145 m, hor. 3 |  |  | m3 | **174,0** |
| - písk. podsyp tl. 10 cm |  |  | m3 | **14,5** |
| - obsyp pískem 30 cm nad potrubí |  |  | m3 | **65,3** |
| - zpětný zásyp výkopkem hutněný |  |  | m3 | **94,2** |
| - rozprostření přebytku výkopu do 50 m |  |  | m3 | **79,8** |
| Čistící kusy PP |  | 100 | ks | **4** |
| Větrací hlavice nad střechou | KADH | 100 | ks | **4** |
| Plastová dvířka 15/30 cm do omítky |  |  | ks | **4** |
| Lapače střešních splavenin plastové |  |  | ks | **6** |
| Dešťová nádrž 12 m3 ŽB prefabrikovaná, nosné víko, litinový poklop 600/600 mm |  |  | ks | **1** |
| Podlahová vpusť | HL 80.1 |  | ks | **5** |
| Podlahový sprchový žlab ke stěně,   nerezový, dl.90 cm, | HL 50WU.0 |  | ks | **2** |
| Umyvadlo š. 55x42 cm, kompletní |  |  | ks | **4** |
| Umyvadlo pro invalidní |  |  | ks | **1** |
| Pevné madlo k umyvadlu dl. 615 mm |  |  | ks | **1** |
| Klozet závěsný kompletní, včetně instal. modulu |  |  | ks | **2** |
| Dtto pro invalidní |  |  | ks | **1** |
| Pevné madlo k WC dl. 615 mm |  |  | ks | **1** |
| Sklopné madlo k WC dl. 615 mm |  |  | ks | **1** |
| Pisoárová mušle |  |  | ks | **1** |
| Zednická výpomoc |  |  | hod. | **32,0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |