# **Jednoduchá kniha svítidel**

# 

**VZOROVÉ OBRÁZKY SVÍTIDEL** **TECH. SPECIFIKACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -vestavné LED 24W-105W 3K/4K/TW vystouplý opálový kryt, AL slitina povrch RAL různé barevné provedení rozměr od I=600-2880mm, v 1kuse |  |
|  | -Patice E27  -Max výkon 100W  -Jmenovité napětí 220-240V AC  -Krytí IP44 |  |
|  | -Patice E27  -Max výkon 60W  -Jmenovité napětí 220-240V AC  -Krytí IP44 |  |
|  | - s PIR čidlem  -Patice E27  -Max výkon 60W  -Jmenovité napětí 220-240V AC  -Krytí IP44 |  |
|  | 1)LED žárovka E27 19W 2452lm  2)LED žárovka E27 13W 1521lm  3)LED žárovka E27 10W 1055lm |  |