příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Opětovné využití vlastního výrobního odpadu ve společnosti CLASSIC COTTON s.r.o.** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie - **Linka na recyklaci textilu** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se **stanoví nabídková cena účastníka.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Linka na recyklaci textilu:**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Linka na recyklaci textilu musí obsahovat následující stroje vč. požadovaných min. technických parametrů:** | | | |
| **Vstupní nakládací stroj (pás) – 1 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| min. kapacita | 150 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| **Konvenční řezačka vláken - řezací stroj – 2 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| min. kapacita | 150 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| osazený výměnnými noži | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| **Jemná konvenční řezačka vláken s prodlouženým dopravníkem - 1 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| min. kapacita | 150 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| **Bruska k řezačce na výměnné nože – 1 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| min. kapacita | 150 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| **Konvenční otevírací stroj - 1 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| min. kapacita | 150 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| **Rozvlákňovací otevírací stroj (6-9 bubnový) – 1 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| osazený pilkovými potahy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| výstup z tohoto stroje musí být  ojednocené vlákno vhodné k výpředu hrubých  OE přízí  v čísle  Nm 5  a  hrubší | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| požadovaná délka  výstupních vláken –  min. 5-7 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| ke každému otevíracímu stroji musí být zahrnut i čistící stroj | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| **Lisovací stroj pro balení výstupního materiálu z linky**  **– 1 ks** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| váha balíku | do 250 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| min. kapacita | 150 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru | | |
| **Linka musí obsahovat:** | |  | | |
| detektor  kovů  a  zachycovač kovových příměsí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| detektor jisker  a  samohasící zařízení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| filtr na  prachové částice  se sběračem těchto odpadů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| **Součástí dodávky linky musí být:** | |  | | |
| Montáž (musí obsahovat propojovací prvky  jednotlivých strojů – potrubí) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |
| Doprava na místo plnění | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. | | |

**Vstupní nakládací stroj (pás):**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Konvenční řezačka vláken - řezací stroj – osazený výměnnými noži:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Jemná konvenční řezačka vláken s prodlouženým dopravníkem:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Bruska k řezačce na výměnné nože:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Konvenční otevírací stroj:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Rozvlákňovací otevírací stroj:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Lisovací stroj pro balení výstupního materiálu z linky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | | |
| **Položka s názvem** | **MJ** | **Cena bez DPH za MJ** | **Cena bez DPH celkem** |
| Vstupní nakládací stroj (pás) – 1 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Konvenční řezačka vláken - řezací stroj – osazený výměnnými noži – 2 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Jemná konvenční řezačka vláken s prodlouženým dopravníkem - 1 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Bruska k řezačce na výměnné nože – 1 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Konvenční otevírací stroj - 1 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Rozvlákňovací otevírací stroj **–** 1 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lisovací stroj pro balení výstupního materiálu z linky – 1 ks | ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena bez DPH | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Uvést měnu | | | Zvolte položku. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis