obsah souboru H:\IG\JANSA\(04)193Brezova\rdl\zmz_s.RDL 
datum a cas vypisu: Mon May 23 17:23:07 2005

pracovni jednotky: 1000 : 1   GO 0.000000 0.000000
rozsah vykresu x: -607907829--607641486 y: -1001649905--1001205205

          PREHLED PRVKU VE VYKRESU
vrstva, barva, tloustka, styl, typ, popis, pocet
  1  23  4 0             3 Body pouzite pro konstrukci mapy      1514
  5   1  0 0             3 Budova zdena, betonova vidit.prunik    205
  5   1  0 0             4 Budova zdena, betonova vidit.prunik     57
  5   1  0 2             3 Budova zdena, betonova vidit.nadzem     23
  5   1  0 2             4 Budova zdena, betonova vidit.nadzem      2
  5   1  0 4             3 Budova zdena, betonova zakryt.pruni     73
  5   1  0 4             4 Budova zdena, betonova zakryt.pruni      1
  5   1  0 7             3 Budova zdena, betonova zakryt.nadz.      1
  5   2  0 0             3 Budova kovova vidit.prunik              12
  5   2  0 0             4 Budova kovova vidit.prunik               2
  5   3  0 0             3 Budova drevena vidit.prunik             45
  5   3  0 0             4 Budova drevena vidit.prunik             10
  5   3  0 2             4 Budova drevena vidit.nadzem.             2
  5  97  0 0             3 Budova nerozlisena vidit.prunik         15
  5  97  0 0             4 Budova nerozlisena vidit.prunik          6
  6  99  2 0             3 Vstup do budovy - tl.cara vidit.pru     63
  7   4  0 0             3 Plot drateny nevzor. vidit.prunik        6
  7   5  0 2.123  PL VP  3 Plot drateny vzorovany vidit.prunik     32
  7   5  0 2.123  PL VP  4 Plot drateny vzorovany vidit.prunik      5
  7   6  0 0             3 Plot dreveny nevzor. vidit.prunik        6
  7   7  0 2.103 PLD VP  3 Plot dreveny vzorovany vidit.prunik     91
  7   7  0 2.103 PLD VP  4 Plot dreveny vzorovany vidit.prunik     13
  7   8  0 0             3 Plot kovovy nevzorovany vidit.pruni      8
  7   8  0 0             4 Plot kovovy nevzorovany vidit.pruni      4
  7   9  0 2.123  PL VP  3 Plot kovovy vzorovany vidit.prunik       2
  7   9  0 2.123  PL VP  4 Plot kovovy vzorovany vidit.prunik       2
  7  10  0 0             3 Plot zdeny nevzorovany vidit.prunik      4
  7  13  0 2.143 PLZI V  3 Plot zivy vzorovany vidit.prunik         8
  7  25  0 0             3 Plot nerozliseny nevzor. vidit.prun     13
  7  25  0 2.093 PLN VP  3 Plot nerozliseny vzorovany vidit.pr      1
  8  99  2 0             3 Vstup na pozemek - tl.cara vidit.pr     28
  9  14  0 ZA VP         3 Zabradli vidit.prunik                    3
  9  14  0 ZA VP         4 Zabradli vidit.prunik                    2
 10  10  0 4.223 OZ VP   3 Operna zed vzorovana vidit.prunik        2
 10  10  0 4.223 OZ VP   4 Operna zed vzorovana vidit.prunik        1
 10  15  0 0             3 Silnice (zpevnena vozovka) vidit.pr     86
 10  15  0 0             4 Silnice (zpevnena vozovka) vidit.pr      6
 10  16  0 0             3 Zpevnena & nezpev.plocha - vidit.pr    316
 10  16  0 0             4 Zpevnena & nezpev.plocha - vidit.pr     72
 10  16  0 2             3 Zpevnena & nezpev.plocha - vidit.na      6
 10  16  0 2             4 Zpevnena & nezpev.plocha - vidit.na      3
 10  19  0 0             3 Operna zed hola vidit.prunik            15
 10  19  0 0             4 Operna zed hola vidit.prunik             8
 11  17  0 0             3 Zpevnena & zpevn.plocha - vidit.pru      8
 11  17  0 0             4 Zpevnena & zpevn.plocha - vidit.pru     29
 11  17  0 4             4 Zpevnena & zpevn.plocha - zakryt.pr      1
 11  18  0 0             3 Nezpevnene cesty a chodniky vidit.p     10
 12  20  0 0             3 Jednotlive kolejnice (obe) vidit.pr      4
 12  20  0 0             4 Jednotlive kolejnice (obe) vidit.pr      6
 14  21  0 0             3 Hrana terenniho tvaru vidit.prunik      23
 14  21  0 0             4 Hrana terenniho tvaru vidit.prunik       1
 14  21  0 2             3 Hrana terenniho tvaru vidit.nadzem.      1
 14  22  0 0             3 Pata terenniho tvaru vidit.prunik        9
 14  22  0 0             4 Pata terenniho tvaru vidit.prunik        2
 14  26  0 0             3 Hladina vodniho toku, nadrz vidit.p      8
 15  23  0 0             3 Vyskove srafy vidit.prunik              64
 21  27  0 0             3 Hranice s.porostu obvodem vidit.pru     10
 23  31  0 0             3 Rozhrani kultur vidit.prunik             8
 23  31  0 0             4 Rozhrani kultur vidit.prunik             2
 24  32  0 0             3 Pris elektricka vidit.prunik            20
 24  32  0 0             4 Pris elektricka vidit.prunik             4
 24  33  0 0             3 Pris sdelovaci vidit.prunik             14
 24  33  0 0             4 Pris sdelovaci vidit.prunik              4

          PREHLED BUNEK VE VYKRESU
jmeno_bunky, vrstva, barva, popis, pocet
DZ      34  39 Dopravni znacka vidit.prunik                         4
HYN     28  48 Hydrant nadzemni vidit.prunik                        2
HYP     28  47 Hydrant podzemni vidit.prunik                        1
KONZ    32  37 Konzola nadzemniho vedeni vidit.prunik              11
LAO     33  55 Lampa na objektu vidit.prunik                       30
ME      25  39 Meznicek bez rozliseni vidit.prunik                 10
SA      26  40 Sachta nerozlisena vidit.prunik                      4
SAK     27  41 Sachta kanalizacni vidit.prunik                     25
SAKNEV  27  41 Sachta kanalizacni zakryt.prunik                     7
SAR     30  44 Sachta kabelovodni vidit.prunik                      2
SAT     29  43 Sachta teplovodni vidit.prunik                       2
SLB     25  35 Sloup betonovy vidit.prunik                         15
SLK     25  37 Sloup kovovy vidit.prunik                            2
SLP     25  38 Sloup prihradovy vidit.prunik                        1
SMER    45  99 Smer toku - znacka                                   1
SPMR    25  44 Stred predmetu maleho rozs.vidit.prunik             13
STJ     22  29 Strom jehlicnaty vidit.prunik                        2
STL     22  28 Strom listnaty vidit.prunik                         11
STO     22  30 Strom ovocny vidit.prunik                            2
STR     32  38 Stresnik nadzemniho vedeni vidit.prunik              1
STUDSB  35  99 Sberna studna                                        4
SV      28  46 Soupe vodovodni vidit.prunik                        15
T       20  99 Bunka T (teren) pro kresleni                       105
URAK    33  99 Rozdelovaci skrin venkovniho vedeni                 19
VP      27  45 Vpust vidit.prunik                                  30
VPNEV   27  45 Vpust zakryt.prunik                                  4

          PREHLED TEXTU VE VYKRESU
vrstva, barva, tloustka, styl, popis, pocet
  2  23  0  0 Cislo bodu                                         1517
  3  98  0  0 Nadm.vyska pro kresleni kreseb                      805
  4  97  0  0 Nadm.vyska nadbytecna pro tisk                      565
 40  15  0  0 Popis povrchu (asfalt,beton,sterk...)                48
 41  99  0  0 Popis objektu (restaurace,kino...)                   36
 42  99  0  0 Poznamky pro zakaznika (vysvetlivky...)              33
 43   1  2  0 Cisla popisna                                        17
 45  99  0  0 Popis vodniho toku                                    1
 46  17  0  0 Cisla parcelni                                       68

       ----------prehled prvku podle typu----------
               bunky                323
               usecky              2757
               lom.cary             245
               texty               3090
 **********  Celkovy pocet prvku :   6415  **********
